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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление и поставку горизонтального стального резервуара РГС
Назначение документа: сбор исходных данных для подбора конструкции, расчета металлоемкости, комплектации, антикоррозионной защиты, утепления/обогрева, разработки коммерческого предложения и технического задания. При отсутствии параметра укажите «по рекомендации изготовителя» или приложите проект/эскиз.
	Объект: __________________________________    Дата: ____.____.20____    № заявки/проекта: __________________


1. Данные заказчика и объекта
	
	
	


	Заказчик / организация
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон, e-mail
	

	Объект / площадка установки
	

	Регион эксплуатации, климатический район
	

	Требуемый срок поставки / партия
	


2. Назначение резервуара и рабочая среда
	
	
	


	Назначение
	☐ хранение   ☐ прием/выдача   ☐ технологический резерв   ☐ пожарный запас   ☐ отстойник   ☐ другое: __________

	Рабочая среда
	☐ нефтепродукты/ГСМ   ☐ дизельное топливо   ☐ бензин   ☐ масло   ☐ битум   ☐ вода техническая   ☐ питьевая вода   ☐ ливневые/сточные воды   ☐ кислота/щелочь/реагент   ☐ другое: __________

	Наименование, марка, концентрация среды
	

	Плотность, кг/м³; вязкость, сСт/мПа·с
	

	Температура рабочей среды, °C
	min ______ / normal ______ / max ______

	Температура хранения/поддержания, °C
	

	Взрыво-/пожароопасность, класс зоны
	☐ нет   ☐ да, указать: ______________________________

	Токсичность / санитарные требования
	☐ не требуется   ☐ питьевая вода   ☐ пищевая среда   ☐ химически опасная среда   ☐ другое: __________


3. Исполнение, установка, объем
	
	
	


	Тип исполнения
	☐ РГСН наземный   ☐ РГСП подземный   ☐ РГСПД подземный двустенный   ☐ на санях   ☐ на раме   ☐ другое: __________

	Количество резервуаров, шт.
	

	Номинальный объем одного резервуара, м³
	☐ 3 ☐ 5 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 75 ☐ 100 ☐ 120 ☐ 150 ☐ другое: ______

	Рабочий/полезный объем, м³
	

	Одностенный / двустенный
	☐ одностенный   ☐ двустенный с контролем межстенного пространства   ☐ требуется аварийный поддон

	Ориентация и форма днищ
	☐ горизонтальный цилиндр   ☐ плоские днища   ☐ конические днища   ☐ сферические днища   ☐ по расчету

	Габаритные ограничения площадки/транспорта
	длина не более ______ мм; диаметр/высота не более ______ мм; масса не более ______ т

	Способ установки
	☐ металлические опоры   ☐ ж/б седла   ☐ бетонная плита   ☐ песчаная подушка   ☐ подземная засыпка   ☐ другое: ______


4. Условия эксплуатации и расчетные данные
	
	
	


	Режим работы
	☐ постоянный   ☐ периодический   ☐ сезонный   ☐ аварийный запас

	Давление в резервуаре
	☐ атмосферный/налив   ☐ вакуум ______ кПа   ☐ избыточное давление ______ кПа/МПа

	Допустимое заполнение, %
	

	Расчетная температура наружного воздуха, °C
	min ______ / max ______

	Сейсмичность района, баллов
	☐ до 6   ☐ 7   ☐ 8   ☐ 9   ☐ требуется расчет

	Ветровой/снеговой район
	

	Коррозионность среды внутри / снаружи
	☐ низкая   ☐ средняя   ☐ высокая   ☐ указать данные анализа среды/грунта

	Срок службы / ресурс
	☐ стандартный   ☐ не менее ______ лет   ☐ требуется расчет остаточного ресурса




5. Материал, толщина, антикоррозионная защита
	
	
	


	Марка стали корпуса
	☐ Ст3сп/пс   ☐ 09Г2С   ☐ 12Г2С   ☐ нержавеющая сталь ______   ☐ по расчету/ТЗ

	Толщина стенки корпуса/днищ, мм
	корпус ______; днища ______; днище под опорами ______; перегородки ______

	Внутреннее покрытие
	☐ без покрытия   ☐ эпоксидное   ☐ пищевое   ☐ бензомаслостойкое   ☐ химстойкое   ☐ гуммирование   ☐ другое: ______

	Наружное покрытие
	☐ грунт-эмаль   ☐ резино-битумная мастика   ☐ битумная гидроизоляция   ☐ цинкование   ☐ окраска по RAL ______

	Подземное исполнение
	☐ усиленная гидроизоляция   ☐ защита от блуждающих токов   ☐ контроль межстенного пространства   ☐ не требуется

	Требования к подготовке поверхности
	☐ Sa 2.5   ☐ St 3   ☐ по паспорту покрытия   ☐ другое: ______


6. Теплоизоляция, обогрев, поддержание температуры
	
	
	


	Теплоизоляция
	☐ без изоляции   ☐ минеральная вата   ☐ ППУ   ☐ K-FLEX IC CLAD   ☐ другое: ______

	Толщина теплоизоляции, мм
	

	Защитный кожух
	☐ оцинкованная сталь 0,7 мм   ☐ нержавеющая сталь   ☐ алюминий   ☐ другое: ______

	Обогрев
	☐ не требуется   ☐ паровой змеевик   ☐ водяной змеевик   ☐ электрический кабель   ☐ рубашка   ☐ ТЭН/блок нагрева

	Параметры теплоносителя / электропитания
	теплоноситель ______; T подача/обратка ______/______ °C; давление ______; напряжение ______ В; мощность ______ кВт

	Автоматика поддержания температуры
	☐ термостат   ☐ шкаф управления   ☐ датчики температуры   ☐ аварийная сигнализация   ☐ не требуется


7. Патрубки, люки, арматура и присоединения
	
	
	


Укажите требуемое количество, расположение, Ду/DN, PN, тип присоединения и отметки. При наличии схемы приложите эскиз с привязками.
	Позиция
	Назначение
	Кол-во
	DN/Ду
	PN/исп.
	Расположение/отметка
	Присоединение/комментарий

	Люк-лаз
	
	
	
	
	
	

	Залив/прием
	
	
	
	
	
	

	Слив/выдача
	
	
	
	
	
	

	Дыхательный клапан
	
	
	
	
	
	

	Дренаж
	
	
	
	
	
	

	Воздушник
	
	
	
	
	
	

	Перелив
	
	
	
	
	
	

	КИП/уровнемер
	
	
	
	
	
	

	Запасной патрубок
	
	
	
	
	
	

	Пробоотбор/прочее
	
	
	
	
	
	


8. Комплектация и КИПиА
	
	
	


	Обязательная комплектация
	☐ люк-лаз   ☐ опоры   ☐ строповочные петли   ☐ заземление   ☐ лестница   ☐ площадка обслуживания   ☐ ограждение

	Арматура
	☐ дыхательный клапан   ☐ огнепреградитель   ☐ запорная арматура   ☐ обратный клапан   ☐ фильтр   ☐ насосный блок

	Уровень/контроль
	☐ механический уровнемер   ☐ электронный уровнемер   ☐ датчики min/max   ☐ сигнализатор протечки   ☐ манометр   ☐ термометр

	Взрывозащита / электрика
	☐ не требуется   ☐ Ex-исполнение   ☐ шкаф управления   ☐ кабельная разводка   ☐ молниезащита/заземление

	Дополнительные требования
	




9. Контроль качества, испытания, документы
	
	
	


	Нормативная база
	☐ ГОСТ 17032-2022   ☐ ОСТ 26-291   ☐ ТУ изготовителя   ☐ СП/проект ______   ☐ иное: ______

	Контроль сварных соединений
	☐ визуально-измерительный   ☐ керосиновая проба   ☐ УЗК   ☐ РК   ☐ МПД/ЦД   ☐ согласно категории швов

	Испытания
	☐ гидравлические   ☐ пневматические   ☐ проверка герметичности   ☐ испытание межстенного пространства

	Паспорт и комплект документов
	☐ паспорт изделия   ☐ сертификаты материалов   ☐ руководство по эксплуатации   ☐ схема патрубков   ☐ протоколы испытаний   ☐ исполнительные чертежи

	Требуется согласование КМ/КМД/чертежей
	☐ да   ☐ нет   ☐ только схема патрубков/габаритный чертеж

	Требования к маркировке
	


10. Поставка, логистика, монтаж
	
	
	


	Условия поставки
	☐ самовывоз   ☐ доставка до объекта   ☐ транспортная компания   ☐ ж/д   ☐ речной транспорт   ☐ другое: ______

	Адрес доставки/объекта
	

	Ограничения по проезду/разгрузке
	габариты ______; масса ______; кран/погрузчик на объекте ☐ да ☐ нет

	Комплект поставки отдельными местами
	☐ резервуар в сборе   ☐ лестницы/площадки отдельно   ☐ арматура отдельно   ☐ теплоизоляция на месте

	Шеф-монтаж/монтаж
	☐ не требуется   ☐ шеф-монтаж   ☐ монтаж под ключ   ☐ ПНР

	Консервация/упаковка
	☐ стандартная   ☐ морская/длительное хранение   ☐ заглушки на патрубках   ☐ другое: ______


11. Исходные данные для расчета цены и сроков
	
	
	


	Приоритет заказчика
	☐ минимальная цена   ☐ стандартное исполнение   ☐ повышенный ресурс   ☐ максимальная готовность к эксплуатации   ☐ срочная поставка

	Необходимость аналога/замены существующей емкости
	☐ нет   ☐ да, приложить фото/паспорт/чертеж

	Наличие проектной документации
	☐ нет   ☐ опросный лист   ☐ чертеж   ☐ спецификация   ☐ проект/раздел ТХ/НВК/АС

	Особые условия договора/приемки
	

	Комментарий заказчика
	


12. Эскиз/схема расположения патрубков и опор
	
	
	


	

Место для эскиза / схемы / привязок патрубков, люков, опор, лестниц, площадок обслуживания






13. Рекомендуемые типоразмеры РГС для предварительного выбора
	
	
	


	Тип
	Объем, м³
	Диаметр, м
	Длина, м
	Толщина стенки, мм
	Опоры, шт.
	Вес, т

	РГС 3
	3
	1,40
	2,06
	4
	2
	0,53

	РГС 5
	5
	1,90
	2,00
	4
	2
	0,70

	РГС 10
	10
	2,06
	3,40
	4
	2
	0,99

	РГС 20
	20
	2,20
	5,10
	4-6
	3
	1,70

	РГС 25
	25
	2,24
	6,80
	4-6
	3
	2,15

	РГС 50
	50
	2,80
	9,60
	6-8
	4
	3,70

	РГС 75
	75
	3,20
	9,60
	6-8
	5
	4,50

	РГС 100
	100
	3,24
	12,60
	6-8
	6
	5,40/7,90

	РГС 120
	120
	3,40
	13,50
	8
	6
	9,20

	РГС 150
	150
	3,50
	15,70
	8
	7
	11,30


Примечание: данные типоразмеров являются ориентировочными для предварительного выбора. Итоговые габариты, масса, толщина стенок, комплектация и испытания подтверждаются расчетом, ТЗ и рабочими чертежами.
14. Подтверждение исходных данных
	
	
	


	От заказчика
	ФИО / должность
	Подпись
	Дата

	
	
	
	

	От изготовителя
	ФИО / должность
	Подпись
	Дата


Важно: опросный лист не заменяет проектную документацию. Для химически агрессивных, питьевых, пищевых, пожаро-/взрывоопасных сред и для подземной установки рекомендуется приложить анализ среды/грунта, требования проектировщика и схему обвязки.

	Опросный лист РГС | заполняется заказчиком для подготовки КП/ТЗ
	metatorg.ru
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